**Всероссийская олимпиада школьников по технологии (девушки)**

**Школьный этап. 7 класс**

*Отметьте знаком «+» все правильные ответы*

*(один или несколько).*

1.*Причиной пропуска стежков может быть:*

а) неправильная установка иглы;

б) сильное натяжение нижней нити;

в) не соответствие номера иглы номеру нити;

г) погнутая или затупленная игла;

д) сильное натяжение верхней нити.

2.*При раскрое изделия необходимо учитывать:*

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) направление нитей утка;

д) величину припусков на швы.

3.*Обрв верхней нити может произойти, если:*

а) неправильного положения прижимной лапки;

б) слишком большого натяжения верхней нити;

в) неправильной заправке верхней нити;

г) неправильной установки иглы;

д) вставленного не до упора челночного устройства шпульного колпачка.

4.*Поломка машинной иглы может произойти, если:*

а) игла имеет ржавый налет;

б) игла погнута;

в) игла вставлена в иглодержатель до упора;

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.

5.*Обыв нижней нити может произойти по причине:*

а) неправильном положении прижимной лапки;

б) сильного натяжения нижней нити;

в) неправильной заправки нижней нити;

г) неправильной заправки верхней нити;

д) использования нити плохого качества.

6.*При изготовлении конической юбки применяются машинные швы:*

а) стачной;

б) обтачной;

в) вподгибку с закрытым срезом;

г) двойной;

д) накладной.

7.*При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки:*

а) Сг;

б) Ди;

в) Ст;

г) Сб;

д) Оп.

8.*В процессе моделирования, вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы:*

а) в швы;

б) в рельефы;

в) в фалды;

г) в складки;

д) в карманы.

9.*К технологическим свойствам тканей относятся:*

а) прочность;

б) драпируемость;

в) раздвижка нитей в швах;

г) усадка;

д) осыпаемость.

10.*Юбки по конструкции бывают:*

а) прямые;

б) клиньевые;

в) диагональные;

г) конические;

д) расширенные;

е) зауженные.

*11. Размер женских юбок определяется:*

а) по обхвату шеи;

б) по обхвату груди;

в) по обхвату бедер;

г) по обхвату талии;

д) по росту.

12.*На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы:*

а) расстрочной;

б) обтачной;

в) вподгибку с закрытым срезом;

г) настрочной;

д) накладной.

.

13.*К соединительным швам относятся:*

а) стачной;

б) настрочной;

в) накладной;

г) вподгибку с открытым срезом.

14.*Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность действий при выполнении накладного шва:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | А) подогнуть срез одной детали и заметать |
|  | Б) наложить эту деталь на другую и наметать |
|  | В) настрочить |

15.*Обработать нижний срез юбки из толстой ткани можно вручную швом:*

а) накладным;

б) потайным;

в) петельным;

г) крестообразным;

д) «вперед иголку».

16.*Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:*

а) сметочных стежков;

б) резца;

в) копировальных стежков;

г) портновского мела;

д) косых стежков.

17. *Кисломолочными продуктами являются:*

а) молоко;

б) кефир;

в) мороженое;

г) сметана.

18*. К мясным продуктам относятся:*

а) печень;

б) язык;

в) свинина;

г) говядина.

19. *Молоко хранят в холодильнике:*

а) в стеклянной посуде;

б) в алюминиевой посуде;

в) в эмалированной посуде.

20. *Является ли бутербродом хлеб с маслом:*

а) нет;

б) да.